Начальнику СБ

Рассомакину В.П.

Служебная записка

Прошу Вас на опытном образце датчика ТЛД1152-16:

-на материнской плате АПУ5.122.842:

- убрать резисторы R4,R6,R12;

-резисторы R5, R7,R13 заменить на перемычки 0Ом (допускается замыкание

капелькой припоя места установки резисторов)

-заменить м/х D5 типа LM317DCY на LD1117S25CTR

­-заменить м/х D6,D7 типа LM317DCY на LD1117AS33TR

-на трех аналоговых платах АПУ5.122.8421:

- убрать резисторы R7,R10,R16;

-резисторы R8, R11,R17 заменить на перемычки 0Ом (допускается замыкание капелькой припоя места установки резисторов)

-заменить м/х D7 типа LM317DCY на LD1117S25CTR

­-заменить м/х D8,D9 типа LM317DCY на LD1117AS33TR

Микросхемы LD1117S25CTR – 4 шт и LD1117AS33TR – 8 шт прилагаются.

Оптный образец датчика с изменениями прошу передать в КО на наладку.

Начальник КО Клюшин С.Г.

Ведущий конструктор Мильнер А.П.

Телефон 1-60

18.10.2018