Начальнику СП

Рассомакину В.П.

Слкжебная записка

Прошу Вас намотать трансформатор на прилагаемом «железе»:

Первичная обмотка – 330 \* 2 витка проводом 0,65мм

Вторичная обмотка 55 \* 2 витка проводом 1,25мм

Начальник КО Клюшин С.Г.

Исполнитель Мильнер А.П.

16.3.2018 г.